**2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目**

**招**

**标**

**文**

**件**

招标人：洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处

2023年2月21日

**招标文件内容**

第一部分 招标项目简介

第二部分 投标须知

第三部分 投标书内容

第四部分 评标标准

第五部分 投标文件表格式样和附表

**第一部分 招标项目简介**

**一、招标项目概况**

2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目，具体内容详见招标文件。招标控制价：捌万肆仟柒佰伍拾伍元整（84755.00元）。

工程量如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表一**  **2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目** | | | | | | | |
| **序号** | | **项目** | | | | **金额（元）** | |
| 1 | | 安防监控系统 | | | |  | |
| 2 | | 办公网络系统 | | | |  | |
| 3 | | 合 计 | | | |  | |
| **表二**  **2023年关林站新办公楼安防监控系统改造项目** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 海康威视DS-7932N-R4 | | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 海康威视300W高清摄像机 | | 台 | 12 |  |  |  |
| 3 | ST8T监控硬盘 | | 块 | 2 |  |  |  |
| 4 | 海康威视16口POE交换机 | | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 海康威视超五类网线 | | 箱 | 6 |  |  |  |
| 6 | 海康威视22寸监视器 | | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 机柜 | | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 | | 次 | 12 |  |  |  |
| 9 | 合计 | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三**  **2023年关林站新办公楼办公网络系统改造项目** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 品牌 | 产品类型 | 产品系列 | 产品型号 | 产品图片 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 单价(¥) | 合价(¥) | 备注 |
| 1 | 锐捷 | 网关 | EG系列 | RG-EG205G V2 |  | 19英寸铁壳，带机量200台，支持600M带宽，5个千兆电口集成AC功能，可管理150台EAP系列AP。支持易网络APP管理。 | 1 | 台 |  |  | 主路由 |
| 2 | 锐捷 | 核心交换 | NBS5100系列 | RG-NBS5100-24GT4SFP |  | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 锐捷 | 接入交换 | ES2系列 | RG-ES224GC |  | 24个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理 | 5 | 台 |  |  | 楼层交换机，二楼、三楼每层二个 |
| 4 | 锐捷 | POE交换机 | RG系列 | RG-ES126G |  | 24个10/100/1000Mbps电口（POE），非网管型POE交换机 | 1 | 台 |  |  | AP供电交换机 |
| 5 | 锐捷 | 吸顶AP | EAP系列 | RG-EAP212(G) V2 |  | 1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbs网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支持PoE供电和本地供电 | 18 | 台 |  |  |  |
| 6 |  | 施工费 |  | 施工费 |  | 施工费 | 87 | 点 |  |  |  |
| 7 |  | 机柜 | 配件 | 机柜 |  | 机柜 | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 一舟 | 网络模块 | 一舟 | 六 类 |  |  | 65 | 个 |  |  | 二楼、三楼每层31个，一楼3个，四楼4个 |
| 9 | 一舟 | 网络面板 | 一舟 | 双口 |  |  | 65 | 个 |  |  | 二楼、三楼每层31个，一楼3个，四楼4个 |
| 10 |  | 辅助材料 | 配件 |  |  | 线管、水晶头排插等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 11 | 海康威视 | 网线 | 海康威视 | 六类网线 |  | 网络配件网线 | 20 | 箱 |  |  |  |
| 总价 | | | | | | | | |  | |  |

**第二部分 投标须知**

**投标人须知前附表:**

| **序号** | **名称** | **主 要 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处 |
| 2 | 项目名称 | 2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目 |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标的方式 |
| 4 | 投标文件构成 | 1、投标函；  2、法定代表人身份证复印件及法定代表人投标授权委托书、委托代理人身份证复印件；  3、投标书；  4、2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目；  5、企业营业执照复印件；  6、施工方案；  7、安全生产承诺书；  8、其他投标人认为必要的资料。 |
| 5 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 6 | 装订要求 | （1）投标文件中的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。 |
| （2）投标文件应使用A4纸装订成册，内页双面打印或印刷，并有外层包装以防损坏。 |
| （3）投标文件（含正、副本）首页需加盖公章，并一起装在同一个外层包装内，外层包装也需密封和加盖公章。 |
| 7 | 签字或盖章  要求 | 纸质投标文件按招标文件要求在规定处签字并加盖公章。  投标人法定代表人授权书必须加盖公章，并且由投标人法定代表人签字（或签章）和其授权投标代表人签字。 |
| 8 | 澄清（答疑） | 投标人对招标文件如有疑问可于2023年2月26日下午16时前发送邮件至招标联系人（联系人：左蒙蒙，邮箱: ljgsgl@163.com；） ，招标人将通过书面形式进行澄清。 |
| 9 | 递交投标确认函  时间 | 请于2023年2月26日下午16：00时前将盖有公章的投标确认函递交招标联系人。 |
| 10 | 投标截止时间和  投标文件递交地点 | 投标人须于2023年2月27日上午9:30时前将完整的投标文件递交至洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处，地址：洛阳市瀍河区瀍河收费站洛界高速公路办公楼215房间。  联系人及联系电话：左先生，0379-63208125 |
| 11 | 开标时间和地点 | 2023年2月27日上午9:30（同投标截止时间），在洛界高速公路管理处318会议室 |
| 12 | 述标时间 | 2023年2月27日上午9:30—10:00，安排投标单位述标，述标地点在洛界高速公路管理处会议室 |
| 13 | 评标办法及时间 | 评标方法采用合理低价评标法，时间为2023年2月27日上午10:00。 |
| 14 | 中标通知方式及时间 | 2023年2月27日公示评标结果，在2023年3月3日前以书面形式发出中标通知(开标次日公示评标结果公示期三天） |
|  | 项目地点 | 洛界高速公路关林收费站 |
|  | 资金来源及预算控制金额 | 车辆通行费收入，84755元。 |
|  | 标段划分 | 本项目共划分为1个标段，供应商不得将一个标段拆开投标，否则其投标将不被接受。 |
|  | 施工工期 | 15日历天 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 供应商资质条件 | 1、投标人应具有独立法人资格，持有《营业执照》。（招标开启前供应商需提供原件或复印件加盖公章，否则其响应将不被接受）  2、具有和电子网络相关的企业。  3、根据《财政部关于在政府招标活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府招标活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（豫财购〔2016〕15号）被列入中国政府招标网(www.ccgp.gov.cn)“政府招标严重违法失信行为记录名单”的（指政府招标行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本。（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）  4、法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的申请人，不得同时参加本次招标。 |
|  | 是否接受联合体 | 不接受 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 分包 | 本项目严禁分包或转包，成交人如有分包或转包行为，一经发现，业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由成交人负责。 |
|  | 获取招标文件时间 | 2023年2月21日至2023年2月26日16:30 |
|  | 获取招标文件  方式 | 在洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处211室获取。 |
|  | 提交响应文件  截止时间 | 2023年2月27日上午9点30分 |
|  | 提交响应文件  地点 | 洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处办公楼3楼318室 |
|  | 是否允许递交  备选投标方案 | 不允许 |
|  | 响应文件份数 | 一份正本、两份副本 |
|  | 招标开启时间和地点 | 开标时间：2023年2月27日上午9点30分  开标地点：洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处办公楼3楼318室 |
|  | 招标程序 | 密封情况检查：开标时由供应商代表和监督人员检查  招标顺序：递交响应文件的逆顺序 |
|  | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 供应商提出问题的截止时间 | 提交响应文件截止时间2日前 |
|  | 响应文件装订 | 响应文件应按以下要求装订：正、副本分册装订。采用胶装的方式并加盖骑缝章，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
|  | 签字或盖章要求 | 响应文件正副本按第五部分“响应文件格式”要求加盖单位公章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  | 响应文件密封和  标记要求 | 供应商应将响应文件的正本、副本分别用非透明文件袋密封，正本1包，所有副本1包。  封套上写明：  招标人名称：洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处  项目名称：2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目（正本/副本）  供应商名称： （全称并加盖公章）  在2023年2月27日上午9点30分(北京时间)前不准启封 |
|  | 评标小组推荐成交候选人的人数 | 3名 |
|  | 是否授权评标小组确定成交供应商 | ☑是  □否 |
|  | 确定成交的原则 | 评标小组从技术和服务均能满足招标通知书实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序推荐前三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。 |
|  | 其他说明 | 1、每个投标单位参加开标会议者至少包括下列人员：法人代表或委托代理人，开标时检查授权委托书和身份证原件。 |

**一、招标方式**

本次招标采用邀请招标的方式，各受邀单位收到邀标函后可根据自身情况决定是否参与投标。中标单位不得以任何形式将中标项目对外转包、分包。

**二、投标人资质要求**

1、投标人应具有独立法人资格，持有《营业执照》。

2、具有电子网络等营业范围的企业。

3、投标人应详细阅读本招标文件的全部内容,并保证所提供的全部响应资料的真实性,以便做出实质性响应；不按本招标文件的要求提供的响应文件和资料,将可能导致投标人被拒绝或被宣布作废。

4、本次招标不接受联合体投标, 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目投标。

5、本次招标实行资格后审。

**三、投标说明**

**（一）招标文件**

完整的招标文件包括有：

1、招标项目简介

2、投标须知

3、投标书内容

4、评标标准

5、投标文件表格式样和附表

投标人均应详阅所有招标文件，任何未按该招标文件需求信息提供或提供不充分的投标文件，将被视作弃标。

**（二）投标文件的组成**

投标文件要包括以下内容：

1、投标函；

2、法定代表人身份证复印件及法定代表人投标授权委托书、委托代理人身份证复印件；

3、投标书；

4、报价资料（单）；

5、企业营业执照复印件；

6、其他投标人认为必要的资料。

（三）投标文件书格式和签署

1、投标文件需要法定代表人或其授权代表签字并加盖公章和骑缝章。

2、除投标人对错漏之处做必要修改或者补充外，全套投标文件不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有修改，修改处应由投标人法定代表人或其授权委托人在修改或补充处签字并加盖公章。

3、投标文件一式三份。其中正本一份，副本两份，如正、副本有不符之处，以正本为准。

4、投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

**（四）投标文件的密封与标记**

1、投标文件应使用A4纸装订，内页双面打印或印刷，并有外层包装以防损坏。

2、投标文件（含正、副本）首页需加盖公章，并一起装在同一个外层包装内，外层包装也需密封和加盖公章。

3、外层包装应有如下识别标志：

（1）项目名称：2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目

（2）招标人：洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处

4、外层包装须用封条密封，封条须写有投标人名称并加盖公章。

5、未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不承担放错而错失开标或泄密的责任。

（五）投标截止日期

投标文件原件要在2023年2月27日上午9：30时之前送达到招标人。

（六）迟标

如在投标截止日期后收到的投标文件，将被视做“迟标”；招标人将不拆封退回标书给投标人。

（七）投标文件修订

1、如果投标人在投标截止日期之前发出投标文件，可以进行进一步修订，但必须在投标截止日期之前将书面的修订部分寄到招标人。

2、投标人的修订部分要同样进行密封，并在信封上标注“修改”字样。

3、在投标截止日期后，任何投标文件不得修订。

（八）开标

1、招标人将由单位授权的评选委员会进行开标，由组长主持并做出席记录。

2、每个投标人的名称、公司背景、提供的详细计划书、报价和服务范围等将在开标时宣布，并进行评定。

（九）保密性

招标人保证投标文件的评估、比较和定标流程的保密性和公正性，不会向与开标和评标程序无关的其他人员透露任何信息。

（十）投标文件的澄清

为了支持投标文件的评估、比较，招标人评选委员会可以提出，请投标人做进一步解释和澄清。投标人需提供书面答复，并且不能修改报价。

（十一）评标

1、招标人将由评选委员会进行评标。除了价格和其它商业惯用标准外，招标人还会对投标人受托管理能力、投资管理能力，服务及时性、增值服务、受托管理服务方案等作为评价标准。

2、在开标后，评选委员会将首先进行资格审查，然后综合考虑投标人的财务报价、技术和服务能力后做出中标决定。该决定将依据投标人提供的所有能证明自身资质的文件，和其它招标人认为必需和恰当的信息。

（十二）招标人联络

1、从开标到确定中标者期间，任何投标人不得联络招标人询问有关投标事宜；

2、投标人如有任何试图影响招标人评标流程和评估结果的举动，将被招标人拒标。

（十三）招标人接受或拒绝投标的权利

在招标人发出中标通知书前，招标人保留随时取消竞标或拒绝任何标书的权利。招标人不承担由此引起的对相关投标人带来的影响，也没有责任通知投标人该决定的理由。

（十四）中标通知

1、招标人将以书面形式通知中标者中标信息；

2、在正式合同生效前，中标通知将赋有合同的法律效力，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

（十五）合同签署

1、合同格式以投标人提供的范本为基础。

2、中标人按《中标通知书》指定的时间、地点派遣其授权代表与投标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均是合同的组成部分。

**四、无效情况**

有下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标人资质不符合投标文件条件或者不具备投标资格的。

2、投标文件未加盖单位公章或未经法定代表人或其委托代理人签署的。

3、逾期送达投标文件的。

4、投标文件未按要求密封的。

5、投标文件未按要求编制或者字迹辨认不清的。

6、严重漏项或重要事项未说明的。

7、投标文件同一项目出现两个或多个报价的，且未声明哪一个是最终报价的。

8、未按要求提供齐全相关资料的。

**五、廉洁准则**

投标单位及其工作人员不得以任何形式贿赂招标购单位及其工作人员，一经发现取消投标人参加投标资格。

**六、其它**

1、招标人保留对招标文件的解释权和中标结果的最终决定权。

2、招标人有权决定是否酌情延长截止日期，如果延期则各方权利和义务相应延长至新的截止日期。

**第三部分 评标标准**

一、招标人将由招标评选工作小组进行评标。除了价格和其它商业惯用标准外，招标人还会将供应方服务及时性、增值服务、相关承诺实施方案等作为评价标准。

二、本次评标采用合理低价评标法。从符合相应资格条件的供应商名单中确定并邀请三家的供应商进行谈判，由招标评选工作小组先进行资格审查，合理低价者中标。

三、招标人的评选工作小组将根据报价结果做出中标决定，合理低价排名第一的为中标单位，排名第二、第三的为候补单位。

**第四部分 投标文件表格样式和附表**

* 1. 附件一：投标确认函
  2. **投标确认函**

洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处：

我单位接受2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目的招标邀请，同意招标文件相关约定并同意在规定时间内提供投标书等相关资料，且承诺所提供资料均真实有效。

联系人：XXXX

联系方式：XXXX

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

* 1. 附件二：投标函
  2. **投 标 函**

洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处：

一、我单位了解了招标条件、要求以及招标办法后，我单位决定参加2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目的招标。

二、我单位完全响应招标人的招标文件

1、报价为XXXX元

2、工期为XXXX日历天

3、质量满足国家相关质量验收合格标准。

三、我方一旦中标，在签订正式合同文本之前，本投标文件、应贵方要求的补充应答（或澄清说明）、连同贵方的招标文件应成为约束我方的文件。

四、我单位在投标过程中所了解的与2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目相关的任何信息资料，不论是何种载体或以何种方式传递的信息，仅限于本次投标所用，我单位承诺不会将此类信息用于任何与本次投标无关的用途。

五、我单位郑重承诺向贵方提供的所有材料内容真实、准确，没有任何虚假、误导性陈述和记载，没有故意隐瞒与选择2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目有关的重要事实。如承诺不实，我单位自动放弃参选资格，并赔偿由此给招标人洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处造成的任何损失或费用。

六、我单位也完全理解，贵方有权选择任何贵方可能收到的投标方案。

七、我单位向招标人承诺以上条款自签署之日起生效，在参选和担任2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目期间持续有效。

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

地址：

电话：

附件三：法定代表人授权书

**法定代表人授权书**

洛阳市公路事业发展中心洛界高速公路管理处：

（投标人名称）,中华人民共和国合法企业,法定地址 。

（授权人姓名）特授权 （被授权人姓名、身份证号）代表我单位全权办理针对洛界高速公路管理处2023年关林站办公楼安防监控系统、办公网络系统改造项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

注：附法定代表人和授权委托人身份证复印件

法定代表人（签名）:

授权委托人（签名）:

职 务:

投标人（公章）: